{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"In riferimento alla gara \"centro comunale di raccolta di rifiuti\", si chiedono chiarimenti, nello specifico:\r\n\r\n1. In riferimento alla voce n. 28 di cui al computo metrico estimativo, lo spessore della lamiera grecata è da intendersi come descritto dalla voce, ossia da 6 a 8 mm? o gli spessori reali sono da intendersi pari al decimo di millimetro?\r\n\r\n2. Per quanto riguarda lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia, sottoposte a trattamento, come indicato in planimetria (elaborato 8.IT), è da intendersi in fogna sulla prospiciente via Manzoni o il regolamento edilizio prevede lo scarico in detta strada? Dalla relazione geologica si evince che non è possibile disperderle nel terreno (pag. 25 considerazioni conclusive - secondo punto)\r\n\r\n3. Il software di gestione dell'isola ecologica lavorerà in rete con i competenti uffici comunali o in isola?\r\n\r\n4. Nel capitolato speciale d'appalto, disciplinare d'appalto e piano della sicurezza e coordinamento, risulta una durata dei lavori pari a 120 giorni. Nel diagramma di Gantt, inserito all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, invece, risulta una durata dei lavori pari ad 82 giorni. Si chiedono chiarimenti in merito.\r\n\r\n5. Nel disciplinare di gara sono indicati come non soggetti a ribasso sia gli oneri della sicurezza diretti che quelli indiretti. Si chiedono chiarimenti in merito. \r\n\r\n6. Offerta tecnica, paragrafo 3.2. del disciplinare di gara. Nella tabella A è indicato un punteggio pari ad 85, mentre dalla somma dei punteggi dei subriteri A1, A2 e A3, risulta un totale massimo pari ad 80 punti. Si chiedono chiarimenti in merito.\r\n\r\n7. Offerta tecnica, paragrafo 3.2. del disciplinare di gara. Al punto b.2) è richiesto il computo metrico estimativo, mentre al successivo punto c), detto elaborato non è più menzionato tra gli elaborati richiesti. Si chiedono chiarimenti in merito.\r\n\r\n8. Offerta tecnica, paragrafo 3.2. del disciplinare di gara. Al punto b.4) è richiesta \"apposita relazione con elaborati grafici contenente la proposta che l'offerente offre ai fini della salvaguardia e mantenimento della centrale telefonica\", (attribuzione punteggio relativo all'elemento A2. Nella precedente tabella l'elemento A2 \"Interventi di miglioramento degli aspetti qualitativi e funzionali degli impianti e della dotazione impiantistica, con particolare attenzione alle tecnologie innovative finalizzate al trattamento delle acque ed al loro smaltimento nonché di quelli utili a garantire la sicurezza dell’area.\" non vi è alcun riferimento alla centrale telefonica. Si chiedono chiarimenti in merito.\r\n\r\nSi segnala inoltre l'assenza nelle tavole di progetto di dimensioni e/o quote. Inoltre risulta assente l'analisi dei prezzi relativa ai nuovi prezzi inseriti nel computo metrico estimativo di progetto.\r\n","In riferimento  ai chiarimenti richiesti si riportano di seguito le relative risposte:\r\n1) Lo spessore della lamiera è chiaramente da intendersi pari al decimo di millimetro e non riportato nella voce di elenco prezzi;\r\n2)  L'impianto di trattamento acque di prima e seconda pioggia prevede una vasca di accumulo finale della capacità di 3 mc, per uso irriguo. Detta vasca prevede anche una attacco di tubazione per l'utente finale che sarà indicato dalla Stazione Appaltante in fase di realizzazione;\r\n3) Il software di gestione dell'isola ecologica, pur essendo predisposto per il controllo remoto, si dovrà collegare solo alla LAN del Centro ma non è previsto, in fase di realizzazione, il collegamento remoto con gli uffici comunali;\r\n4) Si conferma quanto riportato nel capitolato speciale di appalto e cioè che la durata dei lavori è pari a 120 gg,  naturali e consecutivi. Anche il piano di sicurezza contempla lo stesso periodo, così come si evince nella tabella analitica del Gantt;\r\n5) Gli oneri della sicurezza sono, per definizione, non soggetti a ribasso, sia quelli diretti che quelli indiretti;\r\n6) Relativamente al punteggio da attribuire all'Offerta Tecnica si conferma la somma dei sub criteri A1, A2 e A3 pari ad 80 punti. Quello riportato in testa alla tabella A è un mero refuso;\r\n7) Il Disciplinare di gara, al punto 3.3.3 \"Ulteriore documentazione contenuta all'interno della busta \"Offerta Economica-Temporale\" è riportata la documentazione da allegare all'Offerta economica e temporale tra cui è ricompreso anche il computo metrico estimativo;\r\n8)  Il riferimento, al paragrafo 3.2 del disciplinare di gara, ad una Centrale telefonica,  è mero refuso pertanto si chiede mdi non tenerne conto;\r\nIn riferimento alla segnalazione finale circa l'assenza nelle tavole di progetto di dimensioni e/o quote, si rappresenta che gli elaborati tecnici sono forniti di tutte le quote e dimensioni significativi oltre a ricordare che tutti gli elaborati sono in scala. \r\nPer quanto attiene all'analisi dei prezzi si fa presente che per mero disguido non veniva inserito, in Piattaforma, l'elaborato - tav 10 bis - Allegato all'Elenco dei Prezzi Unitari- facente parte del progetto, che viene inserita in Piattaforma."]
[2,"In riferimento alla gara \"centro Comunale di raccolta di rifiuti\" si chiede\r\nchiarimento in merito alla presentazione degli elaborati. La richiesta è: La relazione descrittiva delle migliorie proposte deve essere una unica oppure una per ogni sub-criterio, e quindi 3 relazioni? Nel caso di singola relazione, va inserita in uno degli archivi che si andranno a produrre oppure va inserita come parte assestante, quindi 3 archivi di elaborati ed 1 di relazione generale? Grazie","In riferimento al quesito proposto si fa presente che può essere proposta una singola relazione di max 25 pagine o n. 3 relazioni separate per un max di  n. 25 pagine totali oltre le schede, come specificato al punto c) dell'art. 3.2 del Disciplinare di gara. L'importante è riportare la o le relazioni in modo distinto per ogni singolo elemento di valutazione (Criterio) come riportato al punto b5 dell'art. 3.2 del Disciplinare di Gara. Per ciò che concerne l'inserimento, si rimanda a quanto riportato al punto 1.3.1, FASE 1 del Disciplinare di gara."]
[3,"In riferimento alla gara \"centro Comunale di raccolta di rifiuti\" si chiede chiarimento, nello specifico in riferimento al sistema antincendio del C.C.R.: Nell'allegato \"Relazione tecnica generale e quadro economico\", al capitolo \"7) Stato di progetto\" al punto 4) lettera C viene riportato: \"allacciamento alla rete idrica per servizi igienici, lavaggio ed antincendio:sarà predisposto\r\nl’allacciamento alla rete cittadina dell’AQP ed alla rete fognaria secondo il tracciato delle tubazioni previste sugli elaborati grafici.\"\r\nIl chiarimento verte proprio sul sistema antincendio: non è presente tra gli elaborati schemi e/o relazioni in merito al sistema ne parametri per il dimensionamento dello stesso, considerando che il progetto dovrebbe essere poi sottoposto a parere dei Vigili del Fuoco. Inoltre non è presente alcuna voce elenco prezzi, analisi prezzi e computo metrico sull'elemento e le modalità di allaccio alla rete idrica, come accennato nella relazione tecnica generale. ","L'intervento da realizzare non è soggetto a controllo di prevenzione da parte dei Vigili del Fuoco e il progetto, in modo corretto, non prevede alcuna lavorazione in tal senso. pertanto eventuali riferimenti non vanno tenuti in considerazione e saranno realizzate le sole opere previste per la predisposizione dei futuri allacciamenti agli impianti idrico-fognanti. "]